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本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由国家烟草专卖局提出。
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引言

本文件拟通过建立烤烟上部烟叶带茎采、烤、分一体化操作技术规程，旨在改善传统上部烟叶杂气重、刺激大、余味杂等质量缺陷，进一步提高上部烟叶可用性，提升在一二类卷烟的使用档次或比例。
本文件以改善上部烟叶质量为目标，用于指导上部烟叶带茎采烤技术的推广应用，规定了上部烟叶田间长相、带茎采收、带茎编竿装烟、烘烤工艺、回潮堆放、烟叶分级等技术要求。
烤烟  上部烟叶带茎采烤技术规程
范围
本文件规定了上部烟叶田间长相、带茎采收、带茎编竿装烟、烘烤工艺、回潮堆放、烟叶分级等技术要求。
本文件适用于烟叶产区和烤烟上部烟叶带茎采烤技术的开展。
规程性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 2635—1992  烤烟 
GB/T 18771.1—2015  烟草术语  第1部分：烟草类型与烟叶生产

GB/T 23219—2008  烤烟烘烤技术规程
术语和定义
GB 2635—1992、GB/T 18771.1—2015、GB/T 23219—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

烤烟  flue-cured tobacco
烟叶采用烘烤设施(如烤房)或设备调制的烟草,调制后的烟叶是卷烟的主要原料。
[来源：GB/T 18771.1—2015，2.3.1]

3.2
上部烟叶  upper leaf

着生在烟株主茎上部的4片～6片烟叶。

[来源：GB/T 18771.1—2015，7.3.3，有修改]
3.3

带茎采烤  stem-attached harvesting and curing
将烟株上部4片～6片成熟烟叶连同茎秆一次性采收，带茎进行烘烤。
3.4

烘烤  curing techique
由田间成熟采收的鲜烟叶以一定方式放置在特定的加工设备（通常称为烤房）内，人为创造适宜的温湿度环境条件，使烟叶颜色由绿变黄并不断脱水干燥，实现烟叶烤黄、烤干、烤香的全过程。

[来源：GB/T 23219—2008，3.1，有修改]
3.5

烟叶变化  leaf change
烘烤进程中烟叶的变黄程度与相应的干燥形态变化。一般以烤房内挂置温湿度计棚次的烟叶变化为主，兼顾其他各层。

[来源：GB/T 23219—2008，3.13]
3.6

变黄程度  yellowing degree

烟叶变黄整体状态的感官反映，以烟叶变为黄色的面积占总面积的比例（“几成黄”）表示。
[来源：GB/T 23219—2008，3.14，有修改]

3.7

采收成熟度  collecting leaf maturity
采摘时烟叶生长发育和内在物质积累与转化达到的成熟程度和状态。

[来源：GB/T 23219—2008，3.5]
4  上部烟叶田间长相 

大田上部烟叶，营养均衡，叶片舒展，开片较好，手摸油润柔软，打顶7天～10天后中棵烟长势长相、有（15～18）留叶数为佳，留叶数太多或太少不利于优质上部烟形成。

5  上部烟叶带茎采收 

5.1 采收叶数

宜采收4片～6片。

5.2 采收成熟标准

以顶部倒2或倒3叶位叶片达到成熟为准。成熟特征为叶面黄中带绿，落黄达到8成～9成，叶面黄色、成熟斑较明显，主脉变白发亮，支脉基本全白，部分叶尖发白。

5.3 带茎采收

5.3.1 上部烟叶4片～6片在最低叶位下3cm～5cm处用修剪刀或镰刀等工具带茎砍采。
5.3.2 采后茎叶应挂放在烟株上或放在垄上，避免沾染泥土、叶片挤压损伤，待烟叶稍失水变软后再收运。

5.3.3 在高温强光晴天下，应防止带茎烟叶失水过度或暴晒日灼受损。
5.4 采收数量

5.4.1 上部烟叶4片～6片带茎采收烟叶数量应与密集烤房容量相适应，可供10亩～15亩。

5.4.2 根据可用密集烤房数量确定采收面积。如密集烤房充足，密集烤房对应种植面积烟田全采；如密集烤房不足，可先采收一半，即先采密集烤房对应种植面积烟田成熟度较高一半烟株，另一半下烤次再采。

5.5 其它要求

5.5.1 采收人员（烟农）应统一成熟标准，每次采收品种、部位、成熟度应一致，便于烘烤操作。

5.5.2 宜上午10点前采收，以便正确判断叶面阴光处烟叶成熟度和采收一致性。

5.5.3 天气干旱宜采露水烟，以便保湿变黄，防止青杂。

5.5.4 烟叶成熟后遇到阵雨应在雨后立即采收，以防烟叶返青，烤后青筋、杂色。

5.5.5 雨后烟叶返青时，应待其重新呈现成熟特征时再采收，防止烤后青杂。
5.5.6 假熟、病害、多雨涝田烟，应视具体情况将烟株所有叶片及早砍采，防止糟片、残伤。

6  带茎编竿装烟
6.1 编烟和夹烟

6.1.1 鲜烟分类

6.1.1.1 应按带茎烟叶成熟度高低分类，分别编烟或夹烟，数量适当，均匀一致。如果烟茎叶片超过80cm，可把烟茎中部两叶间砍两段。
6.1.1.2 个别折掉的烟叶应单独编烟或夹烟。编夹好的烟叶应放在荫凉处，避免沾染泥土、压伤和日光曝晒。
6.1.2 烟竿编烟

6.1.2.1 应将带茎下端叶片依次交错均匀倒挂在烟竿两侧，茎间距3cm～4cm，用棉（麻）线绳从烟竿一端以大“S型”绕牢烟茎基部到另一端捆绑固牢，烟竿两端各留8cm～10cm左右空竿。

6.1.2.2 1.5米长的烟竿（或烟夹架）宜挂25株～35株烟。
6.1.3 烟夹夹烟

6.1.3.1 应将带茎叶整齐均匀排放在烟夹框上，厚度均匀，不留空隙，夹烟茎基处8cm～10cm。

6.1.3.2 梳式烟夹夹烟厚度一般为6cm～8cm，每夹30株～40株。
6.2 装烟

6.2.1 装烟原则

6.2.1.1总体同常规装烟，同房同质，合理搭配，竿夹距适当，做到烟叶主脉不挤断、烟株不脱落为宜，应装满、装匀，不留空隙。

6.2.1.2 装烟数量密度应根据鲜烟质量、天气情况等灵活掌握，主要依据烟叶含水量多少，装烟量减少或增加10%左右。

6.2.1.3 当天采收的烟叶，应当天装炕。

6.2.2 分类装烟

在分类编夹烟的基础上，根据密集烤房温度分布特点，同层烟叶成熟度基本一致。成熟度较高的装在高温层，成熟度较低的装在低温层，观察窗周围装具有代表性烟叶，以便掌握烘烤进程。
6.2.3 装烟方法

装烟时应从装烟室由内向外，上中下层同时交错装烟，同一层的烟竿/夹间距均匀一致。
6.2.4 装烟数量

一般竿距16cm，每房装烟量320竿～350竿。烟夹夹距18cm左右，240夹～260夹。
7  烘烤工艺

7.1 烘烤原则

应适当延长变黄后期、定色前期和干筋后期时间，兼顾烟叶变黄失水一致性，确保烟叶变黄失水定色协同进行。

7.2 变黄阶段

7.2.1 变黄要求
变片38℃～40℃稳温至7成～8成黄且片软，凋萎42℃稳温至9成～10成黄（黄片青筋微带青）且主脉变软干尖。此阶段约需60h～72h。

7.2.2 操作要点

7.2.2.1 装烟后，开烤加热前，先开启循环风机通风，高速运转2h后，形成循环通风风路，再开始加热。以每1℃∕h由室温升至干球36℃，湿球35℃～36℃，风机低中速运转，稳温6h，烟叶叶尖变黄发软。

7.2.2.2 以1℃∕h升温至干球38℃，湿球36℃～37℃，稳温10h～15h，风机低中速运转。稳温直至烟叶变黄5成～6成黄、叶片发软为准。

7.2.2.3 以0.5℃∕h升温至干球40℃，湿球36℃～37℃，风机低中速运转，稳温15h～20h，稳温直至烟叶变黄7成～8成黄、片软凋萎为准。

7.2.2.4 以0.5℃∕h升至干球42℃，湿球36℃～37℃，风机高速运转，稳温20h～24h，稳温直至烟叶变黄达到9成～10成黄（黄片青筋微带有青色）、主脉变软，有干尖现象为准。

7.3 定色阶段

7.3.1 定色要求
变筋48℃稳温至烟叶黄片青白筋且干片1∕2左右，干片54℃稳温至干片湿筋。此阶段约需78h～84h。

7.3.2 操作要点

7.3.2.1 慢升温，防止主脉附近光滑僵硬不收缩。以1℃∕3h升至44℃，湿球（35±0.5）℃，风机高速运转，稳温12h。

7.3.2.2 以1℃∕3h升至48℃，湿球36℃～37℃，风机高速运转，稳温6h～8h，稳温直至烟叶黄片白筋且干片1/2左右为准。

7.3.2.3 以0.5℃∕h升至50℃（升温过快时，易烤主脉附近光滑僵硬、热挂灰，更不能降温，易烤冷挂灰），湿球37℃～38℃，风机高速运转，稳温6h，直至烟叶干片2/3。

7.3.2.4 以0.5℃∕h升至54℃，湿球38℃～39℃，风机高速运转，稳温12h，稳温直至烟叶干片。

7.4 干筋阶段

7.4.1 干筋要求
干球68℃稳温至烟叶全部干筋干茎。此阶段约需40h～48h。

7.4.2 操作要点

7.4.2.1 以1℃∕h升至60℃，湿球40℃～41℃，风机低速运转，稳温6h。直至烟叶主脉变紫褐色、干筋1/2左右。

7.4.2.2 以1℃∕h升至68℃（最高不超过70℃），湿球41℃～42℃，风机低速运转，稳温20h～24h，直至烟筋茎全干。

8  回潮堆放

8.1 烟叶回潮

8.1.1 停烤后，当密集烤房内温度降到40℃～50℃时，自然回潮或人工回潮。

8.1.2 回潮后烟叶含水率约15%为宜，即烟筋易断，手握叶片稍软不易碎。

8.2 堆烟存放

8.2.1 烟叶堆放地点周围应干燥，烟堆底部设置防潮层，不受阳光直射，远离化肥、农药等有异味物质。8.2.2 堆放烟叶时叶尖向里，叶基向外，叠放整齐，烟堆长宽根据实际场所而定，不应高于1.5m。

8.2.3 烟叶堆好后，用塑料薄膜、麻布等物封盖严密。

8.2.4 堆放好的烟叶应定期检查烟堆内温度，若堆温超过37℃（手感发烫）时，应散开烟堆，通风降温降湿。

9  交售分级

9.1带茎采烤的烟叶，原则上应带茎进站、现场剥叶、专业分级。带茎烟叶运输至烟站，用修剪刀等刀具将烟叶依次从茎叶连接处剪下，剥离后烟叶进行专业化分级，严格按照上部烟专业化分级。

9.2 分级按照GB 2635—1992的规定执行。
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