[bookmark: _GoBack]《烤烟  上部烟叶带茎采烤技术规程》编制说明

1 工作简况
1.1 任务来源
标准下达部门：国家烟草专卖局。2025年8月，国家烟草专卖局印发2025年度烟草行业标准项目计划（国烟科〔2025〕100号），《烤烟  上部烟叶带茎采烤技术规程》为推荐性行业标准制定项目，合同号为2025B012，归口农业分技术委员会。
1.2 项目承担单位、协作单位及主要分工
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK10]项目承担单位：湖北中烟工业有限责任公司、中国烟草总公司湖北省公司、中国烟叶公司、中国烟草总公司郑州烟草研究院、湖北省烟草科学研究院、中国农业科学院烟草研究所、中国烟草总公司湖南省公司、中国烟草总公司山东省公司、浙江中烟工业有限责任公司、贵州中烟工业有限责任公司
主要分工：湖北中烟工业有限责任公司作为牵头承担单位，负责项目总体策划、整体实施、组织标准编制、牵头标准研讨修订、征求意见和送审等工作；中国烟草总公司湖北省公司负责湖北产区技术总结及参与项目整体策划；中国烟叶公司负责指导项目策划与实施；中国烟草总公司郑州烟草研究院（标准化中心）负责项目实施过程技术指导；湖北省烟草科学研究院负责项目湖北烟叶生产技术方案落实；中国农业科学院烟草研究所负责烘烤调制技术工艺研究和统计分析；中国烟草总公司湖南、山东省公司负责本省内项目推进及总结；浙江中烟、贵州中烟、江苏中烟负责本企业产品的验证与总结。
项目协作单位：中国烟草总公司贵州省公司、中国烟草总公司云南省公司、河南中烟工业有限责任公司、江苏中烟工业有限责任公司。
主要分工：中国烟草总公司贵州、云南省公司负责本省内项目推进及总结；河南中烟、江苏中烟负责本企业产品的验证与总结。
1.3主要工作过程
1.3.1 实施方案制定
2025年9月，项目启动会在线上召开。湖北中烟相关人员制定了实施方案，并按方案汇报了项目主要内容、技术路线、进度计划和任务分工。项目组确定先实施调研工作，通过调研分析形成标准整体架构和文本草稿，再通过多次研讨修订标准文稿，形成最终征求意见稿。调研工作采取文献调研和问卷调查两种模式，调查问卷湖北中烟负责制定、发放、收集和分析。其他各单位负责联系本单位所在省产区公司或企业参与本次调研。
1.3.2 现状调研
1.3.2.1 文献收集
2025年9—10月，项目组对国内外相关法律法规、标准和资料进行收集，主要包括：
《烤烟》（GB 2635）作为强制性标准，本申报项目所涉及技术要求、术语等符合该标准要求；
《烟叶烘烤技术规程》（GB/T 23219）未提及带茎采烤技术，但包含上部叶的采烤技术内容，本申报项目所产生的标准与该标准协调一致。
《烤烟散叶烘烤技术规程》（YC/T457）不涉及带茎采烤内容，本申报项目与该标准不冲突。
1.3.2.2 多种形式问卷调查
为全面了解各单位对上部烟叶带茎采烤技术的意见和建议，2025年12—2026年1月，项目组在行业内开展问卷调查，发放范围包括中国烟草总公司郑州烟草研究院，中国烟叶公司，中国烟草总公司湖北、山东、贵州、云南、湖南、四川、江西、重庆、河南、安徽省（市）公司，湖北省烟草科学研究院，中国农业科学院烟草研究所，浙江、贵州、湖南、河南、江苏中烟工业有限责任公司，上海烟草集团有限责任公司以及各相关单位，共回收有效问卷132份。
调查对象涵盖多数香型产区、工业企业、科研单位，其中湖北省局各级公司调研对象更加多元。
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调查内容包括基础信息与意愿情况、标准需求与整体评价、技术应用与实施效果等3类
具体有：
1）核心优势集中在品质提升：外观质量的提升最受认可占比高达 93.94%是该技术最显著的价值体现。
产业链适配性强： 增强工业配方适配性占比 67.68%，说明该技术不仅利于种植端，也符合下游工业需求。
经济与管理效益：约58.59%的受访者认为其能提升烟农综合收益。
33.33%的受访者认为其有助于避免上部烟混入中部烟，起到了一定的分级管理作用。
2）极高的普及率：在总计样本中，有102人（94.44%） 已经使用过该技术。这表明该技术在调研范围内已经进入了成熟的推广应用阶段，而非实验室理论。
3）超过一半的受访者来自地市/重点产县公司，占比高达 57.27%（63人），这说明调查主要深入到了基层生产和管理的直接执行层面。
4）超过 98.9% 的受访者认为制定相关标准是必要的。这说明随着技术的广泛应用，基层迫切需要统一的、权威的技术标准来指导生产，以确保技术效果的稳定发挥。
[bookmark: OLE_LINK11]5）截取 3-4cm 的茎秆被业界广泛认为是兼顾操作便利性与烘烤效果的最优解。
6）先剥叶再分级”（80.65%）和 “带茎进站、现场剥叶分级”（74.19%）是目前最主流的两种执行方式，说明在交售环节“去茎”仍是必经工序。
7） “烟农操作习惯难改变”（66.67%）是最大的应用障碍，带茎采收颠覆了传统采叶模式，需付出较高的沟通与培训成本。
8）“总糖/烟碱比值趋于协调”（88.64%）和 “烟碱含量下降”（81.82%）获得了极高的认可度。这直接解决了传统上部叶“烟碱偏高、刺激性大”的顽疾。
[bookmark: OLE_LINK12]    9）大部分受访者将峰值温度控制在 68°C（54个样本），其次是 54°C（32个样本）。定色期升温速率（内圈右侧）： 0.5°C/h（44个样本）是主流的升温速率，其次是 0.3-0.5°C/h、0.25-0.3°C/h 及 3-4°C/h，体现了“慢升温、稳排湿”的工艺特点。    
[bookmark: OLE_LINK13]    10）绝大部分产区已进入“推广”阶段，且推广比例极高（≥75% 和 100% 覆盖的占比最大），说明技术已大面积成熟落地。
[bookmark: OLE_LINK15]    11）“变黄多绿少，主脉变白3/4以上”（84.95%）和 “茸毛大部分脱落，有成熟斑”（80.65%）是几乎所有产区都在执行的硬性视觉标准。
12）超过四分之三的样本实现了增收。其中 52.38% 为“略有增收（亩均50-200元）”，25% 为“增收明显（亩均增收200元以上）”。
13）高达 91.4%（85人）的受访者表示，所在产区将单株留叶数控制在 4-6片。这说明“带茎4-6片叶”已经成为该技术在全国范围内经过验证的普遍共识和黄金区间。
14）“用工成本变化” 被最多受访者评为“重要性1”。带茎采收、运输、编竿等环节对劳动力的需求变化，直接触动烟农最敏感的成本神经。“收购价格提升幅度” 紧随其后，主要分布在重要性1和2。烟农极其看重技术带来的“烟叶变好”能否切实转化为“卖价变高”。
[bookmark: OLE_LINK34]15）在关于“上桔一/上桔二（高等级烟叶）”的反馈中，绝大多数产区实现了占比提升。其中，“提升5%-10%”（44个样本）和 “提升10%以上”（27个样本）占据绝对主力，提质效果显著。
1.3.3 标准草稿撰写
2026年4月，根据启动会工作安排，完成调研工作和报告撰写，依据调研结论，项目组初步确定了标准文本框架，并编写了标准文本草稿。
2026年5月-6月，项目组确定了标准文本的基本框架，包括范围、术语、上部烟叶田间长相、带茎采收、带茎编竿装烟、烘烤工艺、回潮堆放、烟叶分级等主要章节；同时对标准草稿进行第多次研讨，并修改形成标准讨论稿。
2026年7月-9月，项目组在编辑整理项目技术报告，主要包项目概况、上部烟叶不同叶片数带茎烘烤技术研究、上部烟叶带茎烘烤适宜采收叶片数量研究、上部带茎烟叶密集烘烤工艺优化研究、K326和云烟87品种带茎采烤效果比较研究、上部烟叶带茎采烤技术研究：从作用机理到品质效应、带茎采烤上部烟质量评价及分级交售、上部带茎采烤烟叶模块配方及复烤工艺研究、产品应用验证、示范推广。
2026年10月，项目组逐条讨论了标准讨论稿，进一步完善了标准文本内容，并讨论，对文本进行修改。
1.3.4 征求意见稿形成
项目组根据反馈的意见完成了标准修改，形成标准征求意见稿，于2026年11月向农业分标委秘书处提交征求意见材料（标准征求意见稿、编制说明、技术报告）。
1.4 标准主要起草人及其所做的工作
略
2 相关领域的国内外标准研究和制修订情况
经检索，目前国内外未见专门针对上部烟叶带茎采烤技术的标准研究和制修订情况报道。在本标准制定过程中，主要参考和借鉴的标准和规范如下：
GB/T23219-2008《烤烟烘烤技术规程》：提供了编制的总体框架。
GB 2635-1992《烤烟》、GB/T18771.1—2015  《烟草术语  第1部分：烟草类型与烟叶生产》提供了烤烟、烘烤、采收成熟度等术语定义
3 标准编制原则及主要内容确定的依据
3.1 标准适用范围
本文件规定了上部烟叶田间长相、带茎采收、带茎编竿装烟、烘烤工艺、回潮堆放、烟叶分级等技术要求。
本文件适用于烟叶产区和烤烟上部烟叶带茎采烤技术的开展。
3.2 标准编制原则
3.2.1 坚持科学先进，确保技术依据充分
标准编制应以科学研究、试验验证和实践经验为基础，技术内容真实准确、逻辑严密，指标设定合理可行，体现行业发展水平，增强标准的前瞻性和引导性。
湖北中烟2019年就开始系统研究和规模推广该技术，湖北中烟和湖北省局、恩施、襄阳、十堰、宜昌等产区都一起通过多个科研项目和示范推广项目进行了系统研究，《湖北上部烟质量可用性提升关键技术及在产品中拓展利用》、《湖北中烟基地单元上部烟叶4-6片一次带茎采烤技术研究与应用》、《以模块配方和复烤工艺为基础的提高上部烟叶可用性技术研究与应用》、《上部烟带茎采烤调控技术及品质形成机理研究》，联合多家科研单位对该技术的机理、核心关键技术、工业分级、推广政策等都进行了系统研究。带茎采烤技术逐渐成为一个从机理上清晰、技术上有抓手、推广上可行的关键生产技术。
湖北中烟、湖北商业、地市县公司、山东等单位都有操作性强的企业标准，并不断修改完善，成为本技术的基础。
3.2.2突出适用可操作，便于落地实施
标准内容应紧密结合实际应用需求，适用范围明确，条款表述清晰简洁，技术要求具体可执行。充分考虑不同地区、不同主体的实施条件，避免过于理想化或难以操作的规定，确保标准在实际工作中能够有效应用。
产区应用以“已推广”为主（61份）；主要障碍为“烟农操作习惯难改变”（48份）和“收购标准不明确”（34份）。现行做法以单株留叶4～6片、依据品种特性和产区生态确定、带茎长度3～4cm为主，烤房以普通密集烤房为主，分级多采用“先剥叶再分级”。
[image: ]图 产区带茎采烤技术应用情况
[image: ]图技术应用中面临的主要障碍
3.2.3 注重协调统一，保持体系衔接
标准编制应与现行法律法规、国家标准、行业标准及相关标准保持协调一致，避免交叉重复或相互矛盾。术语定义、分类方法、技术要求等应与已有标准衔接，维护标准体系的整体性和系统性。
3.2.4 规范编制程序，保证标准质量
严格按照标准制修订工作程序开展编制，广泛征求各方意见，充分论证技术内容。结构编排、文字表述、格式体例符合标准化工作导则要求，确保标准文本规范严谨、便于理解和使用。
开放建议高度集中于“补贴、收购、标准、分级、烘烤、烤房、工业、优质优价、用工”等主题，反映出对政策支持、优质优价和收购标准衔接的迫切需求。
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[bookmark: OLE_LINK32]3.3 标准主要内容确定的依据
标准大纲确定原则：项目组通过文献和问卷调查分析，对标准框架和主要内容进行初步确定。受调研单位普遍认同标准框架应包括范围、术语、上部烟叶田间长相、带茎采收、带茎编竿装烟、烘烤工艺、回潮堆放、烟叶分级等主要部分。
标准主要内容确定：
术语确定：在广泛查询相关标准基础上，结合实际需要，定义了“带茎采烤”术语，方便对后续标准内容的理解。
上部烟叶田间长相：明确了大田上部烟叶成熟期烟叶的长势长相。
上部烟叶带茎采收：按照流程，明确了适宜采收叶片数4片-6片，确定饿了成熟标准，带茎采收方法、采收数量及采收后的后续其他要求。
[bookmark: OLE_LINK31]带茎编竿装烟：提出了鲜烟分类的方法，明确了编烟和夹烟两种方式下如何进行操作，之后对装烟入烤房提出了相应原则、方法及数量。
烘烤工艺：提出了烘烤的总体原则要求，并明确总体的烘烤关键点，进一步按照变黄、定色、干筋3个阶段，确定了每个阶段干球、湿球温度升温速率和时长要求等。
回潮堆放：明确上部烟叶带茎采烤烤后烟叶回潮含水率约15%，提出了存放的堆放高度及摆放方式要求。
交售分级：原则上采取带茎进站、现场剥叶、专业分级。
3.3.1留叶数与带茎方式
留叶数决定茎叶比例、单叶负载与装烟效率，是带茎采烤的重要操作参数，各地试验证据共同将适宜留叶数收敛于 4～6 片。带茎 4 片在云烟87上取得最高的上等烟比例与均价[29]，说明较小茎段在等级结构与单位价格上更具优势；留叶 5 片在张家界山地云烟87试验[46]中上等烟率最高（77.38%，较剥叶采烤提高 8.64 个百分点）、评吸总分亦最高，黄建等[29]亦观察到 5 片的外观与感官总分最优；留叶 6 片产值最高[46]，且上部 6 片带茎采烤的上等烟率与均价较一次性摘叶和逐片采收在数值上更高[47]。进一步增加留叶数则效益回落：福建多点、多品种试验[17]表明 4～8 片带茎可改善外观与等级结构，而 10～12 片因成熟不一致、茎叶负载过大出现负效益，且 6 片采烤的用工量与烘烤能耗已同步上升[47]。综合来看，4 片在等级与均价上占优、5 片在感官与上等烟率上最优、6 片在产值上领先， 4～6 片兼顾质量、效益与成本的适宜留叶数范围，具体留叶数仍应视产区验证情况斟酌。
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3.3.2  采收成熟度
成熟度决定内含物积累和物质转化的起点。湖北试验[26]表明，半斩株采烤对充分成熟、尚熟和欠熟烟叶均有改善，且对成熟度不足烟叶的补偿作用更明显。王鹏宇等[48]基于12项工业适用性指标建立综合评价模型，认为K326上部叶以中部叶采收结束后16 d一次性采收的综合得分最高；该研究还提示带茎采烤有助于改善低成熟度烟叶的工业适用性。刘勇等[49]发现成熟度对化学成分的影响大于采收方式，成熟度提高后总糖、总氮、烟碱和还原糖含量下降、钾含量提高，香气质和香气量改善。高志豪等[30]在湘西山地云烟87上比较适熟、成熟和过熟带茎处理，认为成熟带茎采烤的产值最高；过熟虽可能提高评吸质量，但与成熟处理差异不显著，且伴随产量和单叶质量下降。
现阶段可将“叶面80%～90%呈黄绿色、主脉基本全白”作为质量导向的成熟度参考[31]。若上部叶开片度高，可在上3片成熟时采收；开片度差的烟叶则应适当早采，以避免下部叶过熟[50]。成熟度判定应从“日期＋外观经验”转向SPAD、干物质量和组织状态等定量指标，但仍需结合不同产区的成熟标准而定[30]。
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3.3.3  烘烤工艺配套
带茎采烤使变黄期失水减慢、定色期失水加快，因此工艺调控的关键是使“变黄—失水—酶促转化”重新同步。变黄期应以中低温、较高湿度维持呼吸和酶活，促进淀粉和蛋白降解；张晓远等[32]的数据表明，40～42 ℃、湿球37.5 ℃并持续适当时间有利于维持呼吸速率和增加中性致香物质。呼吸动态研究[24]的记录表明，带茎处理在主变黄期呼吸较强、后期回落，提示工艺上需要兼顾变黄充分和定色及时。进入定色期后，应及时排湿，避免高湿条件下膜脂过氧化和褐变加剧。带茎采烤使叶间隙风速整体高于常规采收，定色后期风速快速上升，烘烤全程叶间隙风速的主导因素为水汽压亏缺[51]，提示可通过装烟密度与风机调控优化叶间隙环境。
定色期和干筋期温度需要区域化优化。Wang 等[45]的结果表明，43 ℃是酶活与代谢转换的关键期，45 ℃需严格控制水分，46 ℃褐变反应显著。干筋期可将传统最高68 ℃适度提高至72～75 ℃，以降低能耗并改善香气，但最优温度取决于鲜烟素质和产区；泸州试验以75 ℃综合较好，三门峡试验则以72 ℃更优[52]。广东中烟[53]提出中上部叶一次性带茎采烤的酝香、产香、提香、增香和固香五阶段工艺，反映出工艺控制正由单点温湿度向分阶段香气调控细化。李长等[54]进一步将带茎采烤与24 h后熟工艺集成，烤后轻度褐变烟叶比例较常规下降23.17%、上等烟比例提高38.65%，淀粉含量降低35.78%，还原糖和总糖分别提高49.04%和14.82%，表明后熟环节可放大带茎的提质效果。
3.3.4  品种与生态适应性
带茎采烤在云烟87、K326、红花大金元、翠碧一号和中川208等品种上均有应用报道。跨生态区代谢组研究表明，云烟87和K326的差异代谢物具有较高一致性，提示水分—碳氮—多酚代谢的响应存在部分共性。K326、云烟85和云烟87的品种试验均取得品质提升[17]。红花大金元品种试验[37]针对红花大金元提出5片带茎采烤的适宜方式；翠碧一号试验[55]表明，带茎采烤可改善外观、化学协调性和感官质量；中川208烘烤试验[43]则表明3+3分段带茎具有综合优势。不同品种的成熟速度、叶片厚度、开片度和烘烤失水特性不同，导致同一参数的效应强度并不一致。技术推广应以品种和生态区为单元校准留叶数、成熟度和烘烤曲线[6]。
详见技术报告。
3.4本标准与被修订标准在标准技术内容、水平方面的对比情况
本标准为首次制定。
4 标准预期产生的社会、经济效益
本标准规范了上部烟叶带茎采烤技术的基本要求和操作方法，可指导已采取上部烟叶带茎采烤的产区依标优化，指导未进行的产区按标执行上部叶烟叶带茎采烤技术，从而保障从生产源头上提升上部烟可用性，建立上部叶采收、烘烤、回潮、收购分级等技术要求，形成可改善上部叶质量，提高可用性的标准化操作技术规范，使上部叶结构趋于疏松，身份趋于适中，降低杂气和刺激性，改善烟气形态，扩大上部叶的配方适用性，提升烟叶资源利用效率意义重大，为缓解烟叶资源需求与供给不平衡不充分的矛盾提供技术解决途径。
4.1带茎采烤提升上部烟质量可用性取得突破性成效，取得较好社会效益和经济效益
4.1.1上部烟比例高但质量可用性低，传统逐片采烤上部烟“僵、厚、硬”，可用性低，是制约行业工商企业供需高质量发展和烟农增收的卡脖子难题。研究明确了适高打顶、留叶数、采收成熟度、烘烤工艺等上部烟带茎采烤关键技术体系和标准
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  4.1.2重新定义上部烟质量标准，管理上实现带茎采烤、带茎交售、现场剥叶分级、上部烟单收单调等一体化和工商配套政策（按竿补贴、工业优质优价B1F\B2F），避免上部烟混入中部烟，工业调拨中部烟纯度提高，并获得优质上部烟资源。
[image: ]
4.2带茎采烤技术作为一项破解上部烟的卡脖子技术，上部烟僵硬厚变中部柔软亮特征明显，上部烟质量显著提高，外观变软变亮变薄，化学成分变协调，感官质量大为改观。感官质量三变一减少，香气变透、烟气变细、余味变舒适，顽固性杂气大大减弱。
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4.3示范规模稳步增加，烟农收益持续增长，带动湖北甚至全国烟叶高可用性上部烟生产模式转变。
4.3.1 烟农逐渐接受该技术，部分产区政策配套后积极性较高推广好
[image: ]
图20 烟农对技术的接受度
[image: ]
图21 实施后综合效益变化
烟农认可度关键因素依次为用工成本变化、收购价格提升幅度、操作复杂度；产区认可度核心评价指标依次为烟叶质量提升、烟农收益增加、工业配方需求。
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[image: ]
4.3.2 湖北省等产区公司
[bookmark: OLE_LINK3]湖北省中棵烟高油分&带茎采烤生产技术推广主要工作成效。
一是“中高油”核心示范区建设逐年增加。示范区面积从2021年的5.2万亩（占比10.4%）增加到2026年的28.22万亩（占比61.12%），提升50.72个百分点。高油分烟叶调拨量从2021年的10.65万担（占比9.32%）增加到2025年的32.5万担（占比26.35%），增加17.03个百分点。自2019年以来，全省累计收购调拨高油分烟叶136.42万担。
二是上部叶带茎采烤技术推广面积逐年扩大。全省推广面积从2022年的35万亩（占比71.82%）增加到2026年的41.8万亩（占比90.53%），增加18.71个百分点。自2019年以来，全省累计推广上部叶带茎采烤技术总面积达202.25万亩。通过“带茎采烤、现场剥叶、带茎收购”等技术措施的推广，全省烤烟上部烟调拨比例从2019年的28.54%提升至2025年的38%，湖北上部烟叶销售从“滞销”转为“畅销”。
三是高可用性上部烟叶调拨量逐年增加。全省高可用性上部烟叶调拨总量从2021年的10.82万担增加至2025年的24.4万担，占烤烟调拨总量的19.78%。
2019年以来，为满足黄鹤楼、利群、中华、芙蓉王、荷花、骄子等高端卷烟原料需求、推动湖北烟叶产业高质量发展，按照“试点、引导、示范验证、推广应用”三部走路径，湖北产区作为先行区实施中棵烟高油分烟叶和高可用性上部烟带茎采烤技术开发项目。
开发项目进入全面推广应用阶段，涉及恩施、十堰、襄阳、宜昌等4个地市18个县，累计收购中棵烟高油分烟叶44·89万担。示范区择优选择海拔800一1200米区域，种植优良品种云烟87或K326，强化传统种植技术与现代农业生产相结合，全面加强深耕冻土、绿肥还田，着力增施腐熟牛粪农家肥、高质量饼肥、生物有机肥，集成小壮苗培育、平衡施肥、合理密植、高打顶等技术培育中棵烟株型，注重科学采烤、醇化保管以提高烤后烟叶油分，大力推广上部叶带茎采烤技术，创新实施带茎交售，全面推行“三部八级”定向收购模式。开发的烤后烟叶长度不超过70cm，“油软亮”外观特征突出，醇甜香风格更加彰显，“香、甜、柔、净”感官特征显著，与卷烟品牌适配率和融合度稳步提升，大大增强了湖北“清江源”和“金神农”烟叶品牌的市场竞争力，云南、四川、重庆、陕西、广东、河南、安徽等产区单位多次来湖北考察交流，工业客户也由12家增加至22家，湖北、河北、上海等8家工业企业己逐步调增我省上部烟调拨计划。
2019年一2026年，项目成果累计推广面积300多万亩。项目成果应用促进了烟农增收，稳定了烟农队伍，为卷烟品牌提供了更加坚强有力的原料保障，取得了显著的经济效益和社会效益。
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5 采用国际标准和国外先进标准的情况
没有采用，国外无相关标准。
6 与有关的现行法律法规和强制性标准的关系
该标准符合现行有关法律法规和强制性标准的要求。
7 重大分歧意见的处理经过和依据
无。
8 作为强制性标准或推荐性标准的建议及主要依据
鉴于目前烟草行业内原料需求与供给矛盾仍然突出，部分产区和等级结构需求与生产结构不匹配，部分品牌对中部上等烟需求比例高，不用或尽量少用上部烟的问题。中国烟叶公司在2020年开始启动了高可用性上部叶开发项目，在全国推广提升上部烟可用性的技术，目前行业高可用性上部烟进展顺利，而上部烟叶带茎采烤技术作为重要技术路径之一，已经在湖北、重庆、山东、江西、云南等省推广应用。针对该项技术，本标准主要提供原则性、框架性的指导，因此建议将本标准作为推荐性行业标准，提供给烟草公司、卷烟工业、产区公司等相关单位参考使用。
9 标准宣贯的要求和措施建议
该标准颁布实施后，由标准主要起草人员组成标准宣贯团队，通过培训、宣讲、竞赛等方式在烟草行业进行宣贯，使各产区公司明白该标准的制定背景、内容和依据，以及采标时应注意的事项等，促进标准的实施。
在中国烟草培训（网络）学院进行了高可用性上部烟带茎采烤技术多个课程录制，中国烟叶公司和烟草培训学院组织了全国多次工商烟叶从业人员培训，上部烟带茎采烤技术开发与高效利用、上部烟叶带茎采烤管理及技术要点、临沂烟区高可用性上部烟开发技术、上部烟叶砍烤及烟夹烘烤注意事项等课程取得了较好推广应用效果。
湖北恩施、宜昌、襄阳、十堰等产区、山东临沂、贵州遵义、云南昭通、江西抚州、重庆万州等地，借助抖音、微信号等，通俗易懂地传播该技术推广，取得了良好效果。
10 废止现行有关标准的建议
无。
11 其他应予以说明的事项
无。

《烤烟 上部烟叶带茎采烤技术规程》标准项目组
2026年11月
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